[bookmark: _GoBack_копія_1]КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 20» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик  закупівлі Офтальмологічне обладнання   
ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання  (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Офтальмологічне обладнання ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання 
  Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  Відкриті торги з особливостями 
UA-2026-10-05-010016-a  
Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 , шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:        480 074 ,00 грн з ПДВ
Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

	  480 074,00  


Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2026 року.

      Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,  в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності  з   зазначеним характеристик
                                                                 
                                                                 
                                                                
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

                                                                Офтальмологічне обладнання 
ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
	№ з/п
	Найменування предмету закупівлі
	Код НК 024:2023:
	Код НК 031:2024:
	Кількість
	Од. вимірю-вання

	1
	Офтальмологічний безконтактний пневмотонометр
	35399 Тонометр офтальмологічний із живленням від мережі
	Z12120122- Тонометри
	1
	комплект

	2
	Набір таблиць для перевірки зору
	16800 Таблиця для перевірки гостроти зору
	Z1212012001 Обладнання для оцінки функції зору
	5
	шт


                                                                

Загальні вимоги:
1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
[bookmark: _Hlk214293197]На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче 
- завірену копію декларації (та/або сертифікату відповідності)  або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту щодо медичних виробів.
2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару. 
[bookmark: _Hlk178246918]На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження офіційно підтверджені та поширюються на територію України), або представника, та/або дилера, та/або дистриб'ютора, та/або офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі, у кількості та потрібні терміні постачання.
[bookmark: _Hlk207029035]3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію.
На підтвердження Учасник повинен надати  гарантійний лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи та гарантійний термін експлуатації 
запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію.
[bookmark: _Hlk207029339]4. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.
На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено, інстальовано та запущено за рахунок Учасника.
[bookmark: _Hlk207029481]5. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації. 
Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), та/або технічного опису чи технічних умов, та/або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
[bookmark: _GoBack]6. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.
На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, зазначеним у вищевказаному пункті.




                                                                                                                                    Таблиця1       
                                                                                                                                                                                
Медико-технічні вимоги до офтальмологічного безконтактного пневмотонометра

	№ п/п
	Опис вимог
	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням
	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації для підтвердження характеристик

	1.
	Вимірювання ВОТ

	1.1
	Діапазон вимірювання
	1 – 60 мм р.с.
	

	1.2
	Точність вимірювання
	± 0.1 мм р.с.
	

	1.3
	Налаштування діапазону вимірювання
	Авто / 30 мм р.с. / 60 мм р.с.
	

	1.4
	Принцип вимірювання
	Метод потоку повітря (пневмо тонометр)
	

	1.5
	Одиниці вимірювання
	мм р.с. / гПа
	

	1.6
	Робоча відстань
	11 мм
	

	1.7
	Ціль фіксації ока
	Синій світлодіод
	

	1.8
	Режим вимірювання
	Повністю автоматичний/ Автоматичний / ручний
	

	1.9
	Вирівнювання
	Повністю автоматичне  3D відстеження
	

	1.10
	Упор для підборіддя
	Моторизований
	

	1.11
	Екран

	Сенсорний LCD екран, 10.1 дюймів
	

	1.12
	Принтер
	Термо- лінійний принтер із автоматичним відрізанням паперу
	

	1.13
	Живлення
	AC100V до 240V (1.1A~1.9A), 50/60 Гц
	

	1.14
	Діапазон руху
	Вперед / Назад: 40мм
Вліво/Вправо: 90мм
Вгору/ Вниз: 30мм
	

	1.15
	Діапазон руху упору для  підборіддя
	Вгору/Вниз: 70мм
	

	1.16
	Габарити
	500мм(Д) x 260мм(Ш) x 500мм (В)
	

	1.17
	Вага
	17 кг
	

	2.
	                                                Стіл

	2.1
	Розміри столу
	58 х 47 см
	

	2.2
	Діапазон висот
	650 ~ 840 мм
	

	2.3
	Навантаження
	60 кг
	

	2.4
	Джерело живлення
	AC 220 В / 50 Гц; AC 110 В / 60 Гц;
	

	2.5
	Вага
	 15 кг
	

	3.
	Рік виготовлення

	Не раніше 2025
	Підтверджується надання гарантійного листа від Учасника

	4.
	Сертифікат інженера, що є підтвердженням можливості інсталяції та сервісного обслуговування обладнання
	Надати копію


                                                                                                                                   
                                                                                                                                        Таблиця 2
Медико-технічні вимоги до набору таблиць для перевірки зору

	№ п/п
	Опис вимог
	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням
	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації для підтвердження характеристик

	
	Призначення
	Набір таблиць для перевірки зору призначений для перевірки гостроти зору в поліклініках, лікарнях і спеціалізованих медичних закладах, кабінетах охорони зору.
	

	
	 1. Технічні характеристики
	
	

	1.1
	Напруга живлення від мережі змінного струму частотою 50Гц
	230В
	

	1.2
	Споживана потужність, Вт
	60
	

	1.3
	Прилад виконаний по класу захисту електробезпеки
	ІІ, тип В
	

	1.4
	Габаритні розміри, мм:
	585х92х425
	

	1.5
	Вага, кг
	не більше 5
	

	1.6
	Комплект постачання
	Корпус – 1 шт.
Таблиця для підбору окулярів для читання – 1 шт.
Указка – 1 шт.
Екран для очей (окклюдер) – 1 шт.
Шнур живлення – 1 шт.
Інструкція із застосування  - 1 шт.
	

	1.7
	Конструкція
	Корпус приладу виконаний з металу, пофарбований білою порошковою фарбою.
	

	
	
	Екран – оргскло з насенесеними чорною фарбою символами (Таблиця Сівцева для перевірки зору з буквами та  картинками).
	

	
	
	Підсвітлювання зсередини відбувається за рахунок LED-освітлювача та електронного трансформатора.
	

	
	
	Збоку на корпусі розміщений регулятор інтенсивності освітлення.
	

	
	
	Робоче положення таблиць з освітлювачем – настінне.
	

	1.8
	Виробництво
	Україна
	Підтверджується наданням завіреної копії декларації  виробника (п.1 Загальних вимог)

	1.9
	Гарантійний термін експлуатації
	12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дня виготовлення
	Підтверджується надання гарантійного листа від Учасника

	1.10
	Рік виготовлення
	Не раніше 2026
	Підтверджується надання гарантійного листа від Учасника



