[bookmark: _GoBack_копія_1]КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 20» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик  закупівлі Портативний рН-метр    
ДК 021:2015: 38410000-2 — Лічильні прилади  (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Портативний рН-метр ДК 021:2015: 38410000-2 — Лічильні прилади 
  Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  Відкриті торги з особливостями 
UA-2026-10-15-008596-a  
Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 , шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:        91020,00 грн з ПДВ
Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

	 91020,00


Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2026 року.

      Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,  в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності  з   зазначеним характеристик
                                                                 
ДК 021:2015: 38410000-2 — Лічильні прилади
Портативний рН-метр 
Загальні вимоги:
1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
[bookmark: _Hlk214293197]На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче 
- Копія декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою КМУ від 13 січня 2016 р. №94.
2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару. 
[bookmark: _Hlk178246918]На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження офіційно підтверджені та поширюються на територію України), або представника, та/або дилера, та/або дистриб'ютора, та/або офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі, у кількості та потрібні терміні постачання.
[bookmark: _Hlk207029035]3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію.
На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи та гарантійний термін експлуатації 
запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію.
[bookmark: _Hlk207029339]4. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.
На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено, інстальовано та запущено за рахунок Учасника.
[bookmark: _Hlk207029481]5. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації. 
Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), та/або технічного опису чи технічних умов, та/або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

Характеристики товару та супутніх послуг:

	№ п/п
	Технічні параметри
	Вимоги технічного завдання
	Відповідність, так/ні з посиланням на сторінку технічної документації

	1.
	Загальна характеристика
	
	

	
	 Прилад для вимірювання рН/мВ/ОВП/температури
	1 комплект
	

	2.
	  Технічні характеристики
	
	

	
	Діапазон вимірювання рН
	-2 …20
	

	
	Дискретність рН
	0,01/0,1
	

	
	Точність рН
	±0,01
	

	
	Діапазон вимірювання мВ
	-1999…1999
	

	
	Дискретність мВ
	1
	

	
	Точність рН
	±1
	

	
	Діапазон вимірювання температури
	-5,0…105,0 ºC
	

	
	Дискретність температури
	0,1 ºC
	

	
	Точність температури
	±0,5 ºC
	

	
	Автоматична і ручна температурна компенсація
	Наявність
	

	
	Калібрувальні точки
	5
	

	
	Кількість передвстановлених буферних груп
	4
	

	
	Буферні  групи користувача
	Так
	

	
	Автоматичне розпізнання буферних розчинів
	Так
	

	
	Клас пиловологозахисту
	IP67
	

	
	Дисплей для одночасного виведення pH / mV, температури і всіх супутніх параметрів (стану електроду, буферна група, дата і час)
	Наявність
	

	3
.
	Комплект поставки
	
	

	
	Вимірювальний модуль
	1 шт.
	

	
	універсальний комбінований рН електрод з термодатчиком в полімерному корпусі, з нероз’ємним кабелем
	1 шт.
	

	
	Кейс для зберігання та переноски
	1 шт
	

	
	Ремінець на зап’ястя
	1 шт
	

	
	Захисний чохол
	1 шт
	

	
	Керівництво з експлуатації
	1 екз.
	



